СПРАВКА

Областное государственное автономное учреждение культуры "Ульяновский Театр юного зрителя" расположен по адресу: г.Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Пушкинская 1/11.

В разделе «ВИЗИТ В ТЕАТР» на сайте указаны:

-правила посещения театра;

-покупка билетов;

-льготное посещение Театра.

При посещении Театра МГН, при входе встречает администратор театра и проводит в зрительный зал после первого звонка.

Ответственный за работу с МГН –администратор Попов Александр Алексеевич.

Телефон-(8422) 58-20-07, электронная почта-admin@nebolshoy.ru

На площадке предусмотрены мероприятия по беспрепятственному и удобному передвижению инвалидов по территории, удобному подходу к зданию ОГАУК "Ульяновский Театр юного зрителя". Перед входной группой здания предусмотрены пандусы со стороны улицы Пушкинская.

Уклон пандуса не более 1:20 (5%), материал пандуса - бетон, ширина пандуса не менее 0,9м. Перед пандусами, входом в здание с юго- восточной стороны, со стороны улицы Пушкинская, входом с северо-восточной стороны укладка тактильной плитки для МГН, выполняющей функцию предупреждения, на расстоянии 0.8м до препятствия. Глубина тактильной плитки 0,5м и заканчивается на расстоянии 0,3м до препятствия. Высота рифов 5мм. Перед входной группой здания предусмотрены места для отдыха с установкой скамеек и урн.

У здания ОГАУК "Ульяновский Театр юного зрителя" имеется открытая стоянка для временного хранения 33 машино-мест.

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» п.5.2.1 – расчетная обеспеченность автостоянками для инвалидов принимается 10 % от общего расчетного количества запроектированных мест на стоянке, т.е. 33 х 10 %= 3 машино-места. «Место стоянки», знак дополнительной информации (таблички) 8.17 «Инвалиды».

Зрительный зал вместимостью 300 человек в том числе оборудован местами для зрителей инвалидов-колясочников в количестве 7 мест.

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки имеют тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Здание оборудовано лифтом, доступным для посетителей - инвалидов и МГН в административную часть здания на втором и третьем этажах со стороны служебного вестибюля. Лифт грузоподъемностью 1000 кг и габаритами кабины не менее 1100х2100 (ширина х глубина), что позволяет разместиться посетителю- инвалиду в кресле-коляске с сопровождающим лицом.

В здании предусмотрен универсальный сан. узел на первом этаже для зрителей инвалидов и МГН с габаритами 2,3х2,95, ширина двери в чистоте – 0,9м. В сан. узле обеспечено место для разворота кресла-коляски диаметром 1,4м.

На втором и третьем этажах также имеются универсальные сан. узлы для посетителей МГН административной части и персонала МГН.